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Załącznik nr 3a do SWZ po modyfikacji z dn. 01.09.2026r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

[bookmark: _Hlk9317269]DLA ZADANIA NR 1 - HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY 
	Lp.
	Opis wymagania/parametry
	Wymagane przez Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę, wpisać wartość parametru

	1.
	Chroni głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi
	Tak
	TAK/NIE*

	2.
	Stanowi zabezpieczenie przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem
	Tak
	TAK/NIE*

	3.
	Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
	Tak
	TAK/NIE*

	4.
	Zakres temperatur stosowania
	od –30 do +50
	od ………. do ……..

	5.
	Posiada więźbę z pasami nośnymi
	Tak
	TAK/NIE*

	6.
	Pas główny hełmu posiada regulację pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy
	Bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia
	………………….
…………………

	7.
	Dostępne kolory
	Brązowy lub czarny, zielony, niebieski, żółty, biały, czerwony
	……………….
……………….
……………….

	8.
	Posiada uchwyt na lampę i uchwyt lub zatrzask 
na kabel zasilający i wymienny potnik
	Tak
	wymienne / niewymienne

	9.
	Uchwyt na lampę górniczą jest  kompatybilny z zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na kabel  umożliwia zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A.
	Tak
	TAK/NIE*

	10.
	Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na hełmie nie przechodzi do wewnątrz skorupy hełmu
	Tak
	TAK/NIE*

	11.
	Możliwy jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu o innym przeznaczeniu
	Tak
	TAK/NIE*

	12.
	Posiada poprawiające widoczność elementy odblaskowe na skorupie hełmu (przód, tył, boki)
	Tak
	TAK/NIE*

	13.
	Więźba bez wystających elementów powodujących ucisk na głowę
	Tak
	TAK/NIE*

	14.
	Pas główny więźby
	Jednoczęściowy/jednolity (bez dodatkowych elementów złącznych) 
za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji;
	………………….
……………………
…………………….
…………………..
…………………

	15.
	Skorupa hełmu wykonana jest z materiału ABS 
	Tak
	TAK/NIE*

	16.
	Spełnia wymagania normy PN-EN 397  
w zakresie podstawowym oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.
	Tak
	TAK/NIE*


[bookmark: _GoBack]*) – niepotrzebne skreślić
B. Oświadczenia. 

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

	Zadanie/pozycja
	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)
	Producent (nazwa i adres)

	1 
	
	



2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej 
w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

5. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

6. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
 - mikroprzedsiębiostwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiebiorstwo
 - duże przedsiebiorstwo
 - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - inny rodzaj
Załącznik nr 3b do SWZ po modyfikacji z dn. 01.09.2026r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
DLA ZAD. NR 2 - HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRACY W MIKROKLIMACIE GORĄCYM 
	Lp.
	Opis wymagania/parametry
	Wymagane przez Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę, wpisać wartość parametru

	1.
	Chroni głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi oraz zapewnia komfort pracy
w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze poprzez zastosowanie otworów wentylacyjnych
	Tak
	TAK/NIE*

	2.
	Chroni przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem
	Tak
	TAK/NIE*

	3.
	Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem,  gdzie nie występuje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od przewodowej trakcji elektrycznej
	Tak
	TAK/NIE*

	4.
	Zakres temperatur stosowania
	od –30 do +50.
	od ………. do ……..

	5.
	Wykonany jest z lekkiego, trwałego materiału
	Tak
	TAK/NIE*

	6.
	Waga bez dodatkowego osprzętu
	Max 420 g
	Max ………… g

	7.
	Posiada więźbę z pasami nośnymi umożliwiającą regulacje głębokości
	Tak
	TAK/NIE*

	8.
	Dostępne kolory
	brązowym lub czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym, białym i czerwonym
	………………..
………………..
………………..

	9.
	Pas główny hełmu posiada regulację  pozwalającą 
na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy 
bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy
	Bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia
	………………..
………………..
………………..

	10.
	Uchwyt na lampę górniczą jest kompatybilny z zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na kabel  umożliwia zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych 
w zakładach górniczych PGG S.A
	Tak
	TAK/NIE*

	11.
	Element uchwytu  lampy górniczej po zamontowaniu 
na hełmie nie przechodzi do wewnątrz skorupy hełmu
	Tak
	TAK/NIE*

	12.
	Posiada, uchwyt na lampę oraz uchwyt lub zatrzask 
na kabel zasilający i wymienny potnik
	Tak
	TAK/NIE*

	13.
	Pas główny więźby
	Jednoczęściowy/jednolity 
(bez dodatkowych elementów złącznych) za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji
	………………..
………………..
………………..

	14.
	Skorupa hełmu umożliwia jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu  oraz posiada poprawiające widoczność elementy odblaskowe 
na skorupie hełmu (przód, tył, boki)
	Tak
	TAK/NIE*

	15.
	Skorupa wykonana z materiału ABS 
	Tak
	TAK/NIE*

	16.
	Hełm spełnia wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych hełm jest wentylowany, przy czym  łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych nie może być mniejsza niż 150 mm. kw. i nie większa niż 450 mm. kw.
	Tak
	TAK/NIE*


*) – niepotrzebne skreślić
B. Oświadczenia. 

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

	Zadanie/pozycja
	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)
	Producent (nazwa i adres)

	2
	
	



2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

5. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

6. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
 - mikroprzedsiębiostwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiebiorstwo
 - duże przedsiebiorstwo
 - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - inny rodzaj
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WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO 


–


 


UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO 


PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


 


 


A.


 


Parametry techniczno 


–


 


użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:


 


 


DLA ZADANIA NR 1 


-


 


HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY 


 


*) 


–


 


niepotrzebne skreślić


 


Lp.


 


Opis wymagania/parametry


 


Wymagane przez 


Zamawiającego


 


Oferowane przez 


Wykonawcę, wpisać 


wartość parametru


 


1.


 


Chroni głowę użytkownika przed urazami 


mechanicznymi


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


2.


 


Stanowi zabezpieczenie przed 


krótkotrwałym kontaktem 


z ogniem


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


3.


 


Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze 


zagrożonej wybuchem


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


4.


 


Zakres temperatur stosowania


 


od 


–


30


°


 


do +50


°


 


od ………. do ……..


 


5.


 


Posiada wiêŸbê z pasami noœnymi


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


6.


 


Pas g³ówny 


he³mu posiada regulacjê pozwalaj¹c¹ na 


dopasowanie wiêŸby he³mu do obwodu g³owy bez 


koniecznoœci jego zdejmowania podczas pracy


 


Bez koniecznoœci otwarcia, 


rozwarcia zapiêcia


 


………………….


 


…………………


 


7.


 


Dostêpne kolory


 


Br¹zowy lub czarny, zielony, 


niebieski, 


¿ó³ty, bia³y, 


czerwony


 


……………….


 


……………….


 


……………….


 


8.


 


Posiada uchwyt na lampê i uchwyt lub zatrzask 


 


na kabel zasilaj¹cy i wymienny potnik


 


Tak


 


wymienne / niewymienne


 


9.


 


Uchwyt na lampê górnicz¹ jest  kompatybilny z 


zaczepem g³owicy a uchwyt lub zatrzask na 


kabel  


umo¿liwia zamocowanie kabla lamp obecnie 


stosowanych w zak³adach górniczych PGG S.A.


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


10.


 


Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na 


he³mie nie przechodzi do wewn¹trz skorupy he³mu


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


11.


 


Mo¿liwy jednoczesny monta¿ 


ochronników s³uchu i 


ochron oczu o innym przeznaczeniu


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


12.


 


Posiada poprawiaj¹ce widocznoœæ elementy odblaskowe 


na skorupie he³mu (przód, ty³, boki)


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


13.


 


WiêŸba bez wystaj¹cych elementów powoduj¹cych 


ucisk na g³owê


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


14.


 


Pas g³ówny wiêŸby


 


Jednoczêœciowy/jednolity (bez 


dodatkowych elementów 


z³¹cznych) 


 


za wyj¹tkiem mechanizmu jej 


regulacji;


 


………………….


 


……………………


 


…………………….


 


…………………..


 


…………………


 


15.


 


Skorupa he³mu wykonana jest z materia³u ABS


 


 


Tak


 


TAK/NIE*


 


16.


 


Spe³nia wymagania


 


normy


 


PN


-


EN 397 


 


 


w zakresie podstawowym oraz krótkotrwa³ym 


kontaktem z ogniem.


 


Tak


 


TAK/NIE*
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Lp.  Opis wymagania/parametry  Wymagane przez  Zamawiającego  Oferowane przez  Wykonawcę, wpisać  wartość parametru  

1.  Chroni głowę użytkownika przed urazami  mechanicznymi  Tak  TAK/NIE*  

2.  Stanowi zabezpieczenie przed  krótkotrwałym kontaktem  z ogniem  Tak  TAK/NIE*  

3.  Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze  zagrożonej wybuchem  Tak  TAK/NIE*  

4.  Zakres temperatur stosowania  od  – 30    do +50   od ………. do ……..  

5.  Posiada więźbę z pasami nośnymi  Tak  TAK/NIE*  

6.  Pas główny  hełmu posiada regulację pozwalającą na  dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez  konieczności jego zdejmowania podczas pracy  Bez konieczności otwarcia,  rozwarcia zapięcia  ………………….   …………………  

7.  Dostępne kolory  Brązowy lub czarny, zielony,  niebieski,  żółty, biały,  czerwony  ……………….   ……………….   ……………….  

8.  Posiada uchwyt na lampę i uchwyt lub zatrzask    na kabel zasilający i wymienny potnik  Tak  wymienne / niewymienne  

9.  Uchwyt na lampę górniczą jest  kompatybilny z  zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na  kabel   umożliwia zamocowanie kabla lamp obecnie  stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A.  Tak  TAK/NIE*  

10.  Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na  hełmie nie przechodzi do wewnątrz skorupy hełmu  Tak  TAK/NIE*  

11.  Możliwy jednoczesny montaż  ochronników słuchu i  ochron oczu o innym przeznaczeniu  Tak  TAK/NIE*  

12.  Posiada poprawiające widoczność elementy odblaskowe  na skorupie hełmu (przód, tył, boki)  Tak  TAK/NIE*  

13.  Więźba bez wystających elementów powodujących  ucisk na głowę  Tak  TAK/NIE*  

14.  Pas główny więźby  Jednoczęściowy/jednolity (bez  dodatkowych elementów  złącznych)    za wyjątkiem mechanizmu jej  regulacji;  ………………….   ……………………   …………………….   …………………..   …………………  

15.  Skorupa hełmu wykonana jest z materiału ABS    Tak  TAK/NIE*  

16.  Spełnia wymagania   normy   PN - EN 397      w zakresie podstawowym oraz krótkotrwałym  kontaktem z ogniem.  Tak  TAK/NIE*  

