Załącznik nr 1 a do SWZ - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych –   Zadanie nr 2

Dane suwnicy:
Rok produkcji: 1992
Nr fabryczny: 010138
Nr ewidencyjny: N3309030642

	Dostawa falownika wraz z montażem, z wgraniem oprogramowania oraz jego uruchomieniem na suwnicy o udźwigu 20/5t o nr ewidencyjnym N3309030642

	Wymagane
	Oferowane przez Wykonawcę

	1 
	Producent
	

	
	MODEL/TYP
	

	2
	Napięcie zasilania: 380-500V AC
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)

	3
	Prąd: min.105A
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	4
	Panel sterowania: wyświetlacz alfanumeryczny
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	5
	Obudowa: min. IP 54
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	6
	Czopper hamulca: Wbudowany czopper hamulca
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	7
	Moc znamionowa: min.45kW
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	8
	Pakiet językowy: +FL24(Polski)
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)


	9
	Język dokumentacji: Polski
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)


	10
	Forma dokumentacji: Instrukcja w wersji papierowej + elektroniczna
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)


	11
	Zgodność z normą CE
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)


	12
	Wymiary:
- wysokość (mm): 590-680
- szerokość (mm): 235-279
- głębokość (mm): 250-332
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą) lub wpisać wartość 



	13
	montaż falownika na suwnicy, wgranie oprogramowania, uruchomienie falownika oraz wykonanie prób ruchowych suwnicy
	TAK/NIE (wpisać zgodnie z ofertą)




