**Zamówienie** **nr** .............................

 z dnia …………………….....…..……...

1. **ZAMAWIAJĄCY:** ( nazwa firmy, adres, nr NIP )

………………………………………………………………………………………………………..………..……..

……………………………………………………………………………………………..……………………..…..

…………………………………………………………………………………..………………………………..…..

………………………………………………………………………………..………………………………..……..

………………………………………………………………………..………………………………………..……..

reprezentowany przez :

( zgodnie z zapisami w KRS lub wypisem z rejestru działalności gospodarczej bądź udzielonymi pełnomocnictwami )

………………………………………………….… - …………………………….……………..

……………………………………………….…… - ……………….…………………………..

 ( imię, nazwisko ) ( stanowisko )

a

PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, kapitał zakładowy 844 885 320,00 zł w całości wpłacony, działająca przez Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Dolnośląski 50-503 Wrocław ul. Paczkowska 26

 reprezentowana przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

1. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przygotowania strefy pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej, jej nadzorowania w zakresie określonym postanowieniami instrukcji EBH-1, EBH1-a .
2. **Zakres zamawianych usług:**

………………………………………………………………………………………………………………..……....

……………………………………………………………………………………………………………..………....

……………………………………………………………………………………………………………..…….……

……………………………………………………………………………………………………………..…….……

……………………………………………………………………………………………………………..……….…

1. **Miejsce i termin świadczonych usług:**

……………………………………………………………………......………………………………...……….……

………………………………………………………………..………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………..……………………………….…

1. **Dane kontaktowe:**

………………………………………………………………………..……………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………………………………….

…………………………………………..…………………………………………………………………………….

1. **Rozliczenie robót:**

Na podstawie kosztorysu powykonawczego - uproszczonego wg następujących składników cenotwórczych (ceny netto):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka** | **Cena netto** |
|
| 1. | Sporządzenie regulaminu wyłączenia napięcia2 | szt. |  Z wyprzedzeniem ≥ 3 dni robocze1  | Z wyprzedzeniem 2 dni robocze1 | Z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego 1 |
| 1 170,15 zł | 1 755,23 zł | 2 340,29 zł |
| 2. | Wyłączenie napięcia wraz z przygotowaniem strefy pracy (przy pomocy uszyniaczy przenośnych do szt. 3)2 | kpl. | 1079,28 zł  |
| 3. | Załączenie napięcia wraz z likwidacją strefy pracy (przy pomocy uszyniaczy przenośnych do szt. 3)2 | kpl. |  1079,28 zł  |
| 4. | Montaż lub demontaż kolejnego uszyniacza przenośnego | szt. |  134,94 zł  |
| 5. | Wyłączenie napięcia wraz z przygotowaniem strefy pracy - Montaż uszynień stałych - dotyczy 2 szt. uszynienia2 | kpl. | 3 326,58 zł  |
| 6. | Załączenie napięcia wraz z likwidacją strefy pracy - Demontaż uszynień stałych - dotyczy 2 szt. uszynienia2 | kpl. | 3 326,58 zł  |
| 7. | Montaż lub demontaż kolejnego uszynienia stałego | szt. |  540,43 zł  |
| 8. | Dojazd samochodem3 | km | 6,16 zł  |
| 9. | Dojazd pociągiem3 | pockm | 23,19 zł  |
| 10. | Pełnienie nadzoru do 3 godz.4 | usługa | 807,43 zł |
| 11. | Każda kolejna godzina nadzoru | godz. | 269,15 zł |
| 12. | Udział w komisjach do 3 godz.2 | usługa |  1 239,82 zł  |
| 13. | Każda kolejna godzina udziału w komisji | godz. |  300,96 zł  |
| **UWAGA! Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen świadczonych usług w trakcie trwania – realizacji umowy w przypadku zmiany cen jednostkowych wprowadzonych przez Zarząd PGE Energetyka Kolejowa S.A. na co Zamawiający wyraża zgodę.****Podane ceny są cenami netto, podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**Zamawiający wykonanie usługi, zobowiązany jest do zakupu kompletu usług dot. wyłączeniem napięcia wraz z przygotowaniem strefy pracy oraz załączenia napięcia wraz z likwidacją strefy pracy. Dotyczy to zarówno wykonania usługi za pomocą uszyniaczy przenośnych jak i uszynień stałych.W przypadku kiedy usługa wykonana będzie zarówno na sieci trakcyjnej jak i urządzeniach wchodzących w skład sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A., stosuje się ceny z przedmiotowego cennika usług świadczonych na sieci trakcyjnej jak i cen z taryfy dla energii elektrycznej. Dla usług związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach wchodzących w skład sieci dystrybucyjnej PGE Energetyka Kolejowa S.A. stosuje się ceny z obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej dostępnej pod adresem : <https://pgeenergetykakolejowa.pl/strona/taryfy-i-cenniki>, przy czym spisanie regulaminu wyłączenia napięcia wycenione będzie jak w powyższej tabeli – poz.1.W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 12 godzin przed zaplanowanym wykonaniem usługi bądź niezgłoszenia się zamawiającego usługę lub podwykonawcy działającego na jego rzecz do pracy, Zamawiający usługę zostanie obciążony w wysokości: 85 % wartości usługi.W przypadku pozostałych usług nieobjętych niniejszym cennikiem bądź Taryfą dla energii elektrycznej ceny usług kalkulowane będą indywidualnie na potrzeby Zamawiającego.1 kwota uzależniona od terminu zgłoszenia się Zamawiającego do Zakładu przed planowym spisaniem regulaminu.2 ryczałt obejmuje dojazd dla poz. nr 1 do 50 km w jedną stronę, dla poz. nr 2, 3, do 100 km w jedną stronę, dla poz. 5 i 6 do 50 km w jedną stronę oraz dla poz. 12 do 25 km w jedną stronę.3 dotyczy dojazdu na odległość powyżej wartości ustalonych w ramach ryczałtu.4 poz. nr 10 nie obejmuje dojazdu, ponieważ został uwzględniony odpowiednio w poz. nr 2, 3, 5 i 6. |

1. **Warunki płatności:**

Przelew w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Zamawiający oświadcza, że upoważnia PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy .

W sytuacji świadczenia usługi ciągłej brak uregulowania należności powyżej 14 dni spowoduje natychmiastowe zaprzestanie realizacji usługi.

1. **Uwagi:**

1. Spisanie Regulaminu wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej jest obowiązkowe.

Koszty związane z montażem i demontaż izolatorów sekcyjnych oraz dzielczych dla potrzeb robót torowych lub budowlanych kosztorysowane będą każdorazowo według kalkulacji indywidualnej.

2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za sieć trakcyjną od chwili wyłączenia napięcia
do momentu ponownego załączenia napięcia w sieci trakcyjnej w zakresie określonym w pkt.18 Regulaminu Wyłączenia Napięcia (załącznik do zamówienia) oraz w §16 Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót nr …………………………..

3. PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi określonej w pkt 3 w sytuacji pilnych usług serwisowych realizowanych na rzecz Polskich Linii Kolejowych S.A.

4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji usługi Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. o planowanych pracach nie później niż 72 godziny przed dniem rozpoczęcia usługi.

 6. W przypadku stwierdzenia próby samodzielnej zmiany lokalizacji uszyniaczy przenośnych lub uszynień stałych nastąpi natychmiastowe wstrzymanie prac Zamawiającego przez przedstawiciela PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. w celu stwierdzenia czy wyznaczona strefa pracy spełnia warunki bezpieczeństwa.

 7. W przypadku uszkodzenia uszyniaczy przenośnych lub uszynień stałych użytych podczas realizacji usługi Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ich zakupu.

 **ZAMAWIAJĄCY PGE ENERGETYKA KOLEJOWA**

 1. ………………………….…......... 1. ……………….……..…...….……

 2. …………………….…….….…… 2. ……………….………...……….…