Polska Grupa Górnicza S.A.	W.18.05.2026
Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk9317269]
0. Oświadczam, że:

1. Krążniki posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w Załączniku nr 1 do SWZ.

1. Krążniki są przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest wykonany z podzespołów, części i materiałów  nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

1. Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami 
PN-ISO 1537:1997, PN-M 46606:2010.

1. Konstrukcja krążnika umożliwia jego regenerację w zakresie wymiany osi, łożysk,        uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych (nie dotyczy krążników z piastą tłoczoną spawaną).

1. Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).
Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą i zawiera:
- 	znak wytwórcy - ………………………………….. ,
- 	miesiąc i rok produkcji - ……………….…………. ,
- 	oznaczenie typu wykonania - …………………........ .
- 	oznaczenie w wykonaniu: 
standardowym - …………… ,     
wzmocnionym - ……….…… ,

Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:   ……………..……… ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:     …………………………...… ,
Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym:   ……………..……… ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym:     ………………………...…… .
Inne oznaczenia identyfikujące krążnik poza wymaganymi: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………...… .

Oznaczenie zamieszczone jest w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.
Przedmiotem oferty są krążniki wyprodukowane nie wcześniej niż 01.01.2026 r.


1. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 

1. Aktualny Certyfikat – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych 
z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu: 

Zadanie nr: ………………………………………………………………………………………
                    ...……………………………………………………………………………………
                    ...……………………………………………………………………………………
1. strona oferty lub nazwa pliku     ……………………………...….…………. 
nr certyfikatu ……………………..…………..………….……
data wystawienia …………………………..………………….
 			data obowiązywania ……………………….………….……… 

1. Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy 
PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1. f ) tejże normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy 
PN-M 46606:2010 w zakresie punktu 4.1.f) tejże normy (sprawdzenie uszczelnienia łożysk), przez jednostkę niezależną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy
PN-91 M-46606 lub PN-M 46606:2010 dotyczących uszczelnienia łożysk - dotyczy każdego typu krążników. Przez typ krążnika zamawiający rozumie krążniki o tej samej średnicy, rodzaju zastosowanego łożyska, sposobie wykonania krążnika (np. gładki, pierścieniowy, zwykły lub WZMOCNIONY), niezależnie od długości krążnika, długości ścięcia, szerokości ścięcia, grubości płaszcza , oraz rodzaju zastosowanej piasty (żeliwna, spawana).

	Nr zadania
	Strona z oferty 
lub nazwa pliku
	Nr zadania
	Strona z oferty 
lub nazwa pliku

	1.1
	
	27.1
	

	2.1
	
	28.1
	

	3.1
	
	29.1
	

	4.1
	
	30.1
	

	5.1
	
	31.1
	

	6.1
	
	32.1
	

	7.1
	
	33.1
	

	8.1
	
	34.1
	

	9.1
	
	35.1
	

	10.1
	
	35.2
	

	11.1
	
	35.3
	

	12.1
	
	35.4
	

	13.1
	
	35.5
	

	14.1
	
	35.6
	

	15.1
	
	35.7
	

	16.1
	
	35.8
	

	17.1
	
	35.9
	

	18.1
	
	35.10
	

	19.1
	
	35.11
	

	20.1
	
	35.12
	

	21.1
	
	35.13
	

	22.1
	
	35.14
	

	23.1
	
	35.15
	

	24.1
	
	35.16
	

	25.1
	
	35.17
	

	26.1
	
	35.18
	



1. Tabela integralna do załącznika nr 3 do SWZ 
 
1. strona oferty lub nazwa pliku    ………………………………..…………. 

1. Oświadczenia. 
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

	Zadanie
	Przedmiot 
zamówienia
	Nazwa 
handlowa
	Producent 
(nazwa i adres)

	1.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3      PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA
	
	

	2.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3   PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA
	
	

	3.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3   PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY
	
	

	4.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3    PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY
	
	

	5.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3   PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	6.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3    PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	7.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3    PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	8.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY
	
	

	9.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY
	
	

	10.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY
	
	

	11.1
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	12.1
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	13.1
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	14.1
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	15.1
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	16.1
	KRĄŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	17.1
	KRĄŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	18.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-89X250-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	19.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-89X750-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	20.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	21.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	22.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	23.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3     PN-M-46606
	
	

	24.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3      PN-M-46606
	
	

	25.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3     PN-M-46606
	
	

	26.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	27.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	28.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3  PN-M-46606
	
	

	29.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	30.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	31.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	32.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3    PN-M-46606
	
	

	33.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	34.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	35.1
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3     PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	35.2
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X9X14 6305 2Z C3      PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	35.3
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-25X12X18X562 6305 2Z C3  PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	35.4
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N
	
	

	35.5
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X850-1-29,5/35X20X960 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	35.6
	KRĄŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	35.7
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-89X315-1-20X9X14 6204 2Z C3        PN-M-46606
	
	

	35.8
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X315-1-20X9X14 6204 2Z C3       PN-M-46606
	
	

	35.9
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.10
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	35.11
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.12
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X670-1-30X12X702 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.13
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X950-1-30X20X998 6206 2Z C3  PN-M-46606
	
	

	35.14
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X20X1448 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.15
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.16
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606
	
	

	35.17
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3   PN-M-46606
	
	

	35.18
	KRĄŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606
	
	



2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.


5. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1. informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
1. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
1. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……
6. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
 - mikroprzedsiębiostwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiebiorstwo
 - duże przedsiebiorstwo
 - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - inny rodzaj
7. Oświadczam, że faktury za usługę składów konsygnacyjnych należy wystawić/dostarczyć: 
0. Nazwa i adres, na który należy wystawiać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………*.
0. Nazwa i adres, pod który należy dostarczać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:
……………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………*.
*)- wpisać własne dane
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WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO 


–


 


UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO 


PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


 


 


A.


 


Parametry techniczno 


–


 


użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:


 


 


1.


 


Oświadczam, że:


 


 


1)


 


Krążniki 


posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi 


 


w Załączniku nr 1 do SWZ.


 


 


2)


 


Krążniki są przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.


 


 


3)


 


Oferowany przedmiot zamówienia jest wykonany z podzespołów, części i materiałó


w  


nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.


 


 


4)


 


Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami 


 


PN


-


ISO 1537:1997, PN


-


M 46606:2010.


 


 


5)


 


Konstrukcja krążnika umożliwia jego regenerację w zakresie w


ymiany osi, łożysk,        


uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych 


(nie dotyczy krążników z piastą 


tłoczoną spawaną)


.


 


 


6)


 


Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).


 


Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą i zawie


ra:


 


-


 


 


znak wytwórcy 


-


 


………………………………….. ,


 


-


 


 


miesiąc i rok produkcji 


-


 


……………….…………. ,


 


-


 


 


oznaczenie typu wykonania 


-


 


…………………........ .


 


-


 


 


oznaczenie w wykonaniu: 


 


standardowym 


-


 


…………… ,     


 


wzmocnionym 


-


 


……….…… ,


 


 


Przykład 


pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:   ……………..……… ,


 


Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:     …………………………...… ,


 


Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym:   ……………..……… ,


 


Miejsce oznaczenia krążnika w wykon


aniu wzmocnionym:     ………………………...…… .


 


Inne oznaczenia identyfikujące krążnik poza wymaganymi: ………………………………….


 


……………………………………………………………………………………………...… .


 


 


Oznaczenie zamieszczone jest w miejscu uniemożliwiającym jego 


zniszczenie.


 


Przedmiotem oferty są krążni


ki wyprodukowane 


nie wcześ


niej niż 01.01.2026 r


.


 


 


 


A.


 


Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez 


oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 


 


 


1.


 


Aktualny Certyfikat 


–


 


wydany przez 


jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu 


zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem 


zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy 


Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania za


warte w aktach wykonawczych wydanych 


 


z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu: 


 


 




Polska Grupa Górnicza S.A.   W.18.05.2026   SWZ       Dostawa  krążników  do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych    -   nr grupy 292 - 1 / Nr sprawy 702600887   EF   Załącznik nr 3 do SWZ     WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO  –   UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA      A.   Parametry techniczno  –   użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:     1.   Oświadczam, że:     1)   Krążniki  posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi    w Załączniku nr 1 do SWZ.     2)   Krążniki są przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.     3)   Oferowany przedmiot zamówienia jest wykonany z podzespołów, części i materiałó w   nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.     4)   Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami    PN - ISO 1537:1997, PN - M 46606:2010.     5)   Konstrukcja krążnika umożliwia jego regenerację w zakresie w ymiany osi, łożysk,         uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych  (nie dotyczy krążników z piastą  tłoczoną spawaną) .     6)   Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).   Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą i zawie ra:   -     znak wytwórcy  -   ………………………………….. ,   -     miesiąc i rok produkcji  -   ……………….…………. ,   -     oznaczenie typu wykonania  -   …………………........ .   -     oznaczenie w wykonaniu:    standardowym  -   …………… ,        wzmocnionym  -   ……….…… ,     Przykład  pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:   ……………..……… ,   Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym:     …………………………...… ,   Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym:   ……………..……… ,   Miejsce oznaczenia krążnika w wykon aniu wzmocnionym:     ………………………...…… .   Inne oznaczenia identyfikujące krążnik poza wymaganymi: ………………………………….   ……………………………………………………………………………………………...… .     Oznaczenie zamieszczone jest w miejscu uniemożliwiającym jego  zniszczenie.   Przedmiotem oferty są krążni ki wyprodukowane  nie wcześ niej niż 01.01.2026 r .       A.   Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez  oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego      1.   Aktualny Certyfikat  –   wydany przez  jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu  zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem  zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy  Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania za warte w aktach wykonawczych wydanych    z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu:     

