Polska Grupa Górnicza S.A.

Załącznik nr 3 do SWZ – po modyfikacji z dnia 07.09.2026 r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

	[bookmark: _Hlk9317269]Opis wymagania/parametru techniczno-użytkowego
	Wymagane przez
Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę
wpisać odpowiednią 
wartość parametru

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 1- Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 400 mm 

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 400 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 400 mm zgodny z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	max.  1,765 kg/m8
	........................... kg/m8

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 2- Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 500 mm 

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 500 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 500 mm zgodny z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	max.  0,4410 kg/m8
	........................... kg/m8

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 3- Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 600 mm 

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 600 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 600 mm zgodny z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	max.  0,1470 kg/m8
	........................... kg/m8

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 4 - Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 800 mm

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 800 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 800 mm zgodny z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	max.  0,0390 kg/m8
	........................... kg/m8

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 5 - Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 1000 mm

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 1 000 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 1 000 mm z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	wyniki badań
	……………....... kg/m8

	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (ZADANIE) NR 6- Lutnie wentylacyjne elastyczne tłoczące o średnicy 1200 mm

	Wykonane zgodnie z PN-G-43001:1999 lub równoważną
	Tak
	..............................    *)

	Ciśnienie pracy dla lutni Ø 1 200 mm
	 min. 12 kPa
	...... kPa

	Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni Ø 1 200 mm z PN-G-43025:1994 lub równoważną
	wyniki badań
	.......................... kg/m8


*)	Wpisać właściwą normę
Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe i wolne od wad. Zaoferowany wyrób stanowi przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były regenerowane i używane.
1. Wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania normy PN-G-43001:1999 „Górnictwo - Lutnie wentylacyjne - Wymagania podstawowe” lub równoważnej.
1. Przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
1. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania bezpieczeństwa ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 j.t. wraz z późniejszymi zmianami) i wynikających z niej rozporządzeń m. in.:
1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
(Dz. U. z 2017 r. poz.1118).
1. Przedmiot zamówienia jest przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych 
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
1. Temperatura pracy od - 10 do + 60 st. C.
1. Wytrzymałość na rozrywanie lutni tłoczących ……………………..
1. Lutnie tłoczące są wykonane z materiału trudnopalnego, antyelektrostatycznego 
(nie wymagającego dodatkowego uziemiania), nie wydzielającego substancji żrących i trujących, odpornego na ścieranie. Materiał oznacza się wysoką odpornością 
na starzenie, nawet w warunkach dużej wilgotności i wykraplania się wody.
1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące wymagania:
 	dla lutni tłoczących ciśnienie pracy wynosi: min. ……………. kPa, a dla lutni tłoczących zbrojonych (klasa ………………) ciśnienie pracy wynosi min. ……………… kPa.
1. Jednostkowy opór aerodynamiczny dla lutni tłoczących zgodny z normą PN-G-43025:1994 
lub równoważną wynosi max:
0. dla lutni Ø 400 mm - 1,7650 kg/m8
0. dla lutni Ø 500 mm - 0,4410 kg/m8
0. dla lutni Ø 600 mm - 0,1470 kg/m8 
0. dla lutni Ø 800 mm - 0,0390 kg/m8 
0. dla lutni Ø 1000 i Ø 1200 mm, ze względu na brak wartości odniesienia dla tych średnic 
we wspomnianej normie, wymagane wartości jednostkowego oporu aerodynamicznego udokumentowane są wynikami badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-G-43025:1994 „Lutniociągi wentylacyjne – Metody obliczania i kryteria oceny jakości” lub równoważną.
1. Każda lutnia wentylacyjna posiada trwałą cechę – zgodnie z wymaganiami normy 
PN-G-43001:1999 „Górnictwo – Lutnie wentylacyjne – Wymagania podstawowe” 
lub równoważnej.
1. Specjalne złącza zaciskowe służące do połączeń odcinków lutni elastycznych są wykonane 
w taki sposób, że zapewniają szybki montaż i szczelność połączenia.
1. Lutnie wentylacyjne są wyposażone w elementy konstrukcyjne umożliwiające zabudowę lutni w wyrobiskach górniczych.

B. Oświadczenia. 
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty: zgodnie z TABELĄ stanowiącą integralną część Załącznika Nr 3 do SWZ.
2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
5. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……
6. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
 - mikroprzedsiębiorstwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiębiorstwo
 - duże przedsiębiorstwo
 - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - inny rodzaj
7. 

TABELA – Integralna część Załącznika Nr 3 do SWZ 

UWAGA!!!! Należy wypełnić wszystkie pozycje w Zadaniach, na które jest złożona oferta.

	Nr części zamówienia (zadania) Formularza Ofertowego

	Nazwa oferowa-nego wyrobu
	Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - zgodnie z Załącznikiem Nr 3

	Aktualny certyfikat/y wydany/e przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia

	Dokument zawierający wyniki badań potwierdzających wartość jednostkowego oporu aerodynamicznego dla lutni elastycznych tłoczących, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-G-43025 Lutniociągi wentylacyjne – metody obliczania i kryteria oceny jakości lub równoważną. Dokument winien być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – w zakresie części zamówienia Nr 1-6
	Wzór cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczania wyrobu

	Wzór deklaracji zgodności wydanej przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającej spełnienie zadeklarowanych w ofercie wymagań prawnych oraz parametrów technicznych
	Instrukcja stosowania 
i użytkowania oferowanego przedmiotu zamówienia

	Dokumentacja techniczna lub techniczno-ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia
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