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PEŁNA NAZWA WYKONAWCY


-----------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO PRODUKTU/ROZWIĄZANIA



Oświadczam, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego, oferuję następujący produkt (rozwiązanie):

W zakresie zadania nr 1

Producent	……........................................................................………………………..

Model	             ….........................................................................…………………….……

Typ		….....................................................................................………………..... 

Specyfikacja/Konfiguracja :

	TYP/NAZWA URZĄDZENIA
	(wypełnia Wykonawca)

	PRODUCENT
	(wypełnia Wykonawca)

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego
	Sposób potwierdzenia parametru
(Podać wartość/wpisać TAK/NIE)
	Oferowane parametry przez Wykonawcę

	1. 
	Obudowa
	Typu small form factor lub mini tower z obsługą kart PCI Express dostosowanym do obudowy, wbudowany głośnik o mocy 1 W.  Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.
Konstrukcja wspierająca montaż minimum 1 dodatkowego  dysku HDD w formacie 3,5”,  bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów. W przypadku ich braku, należy je uwzględnić dodatkowo w wycenie konfiguracji, tak aby nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty.
	 
	

	2. 
	Chipset
	Dedykowany płycie głównej chipset klasy biznesowej lub korporacyjnej, dostarczony i wspierany przez producenta procesora, zapewniający pełną obsługę zastosowanego procesora, magistrali pamięci RAM oraz złączy pamięci masowej (SATA / PCIe NVMe). Chipset musi wspierać sprzętowe funkcje zarządzania i bezpieczeństwa, w tym obsługę modułu TPM 2.0 oraz interfejsu UEFI/BIOS.
	
	

	3. 
	Płyta główna
	Wyposażona w złącza min.:
Min. 1 x gniazdo PCI Express x16 w standardzie min. 4.0.
Min. 1 x gniazdo PCI Express x1 w standardzie min.3.0 (lub nowszym).
Min.  1 x gniazdo M.2 dedyk. dla dysków SSD NVMe w standardzie min. PCIe 4.0 x4.
Min.  2 x złącze SATA 3 (6 Gbit/s) dla dodatkowych napędów/dysków.
	
	

	4. 
	Procesor
	Procesor min. 10 rdzeniowy, taktowany bazowo zegarem co najmniej 2.6 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 16 MB, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 28000 punktów na dzień 11.05.2026 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) Data wprowadzenia procesora po raz pierwszy do sprzedaży – min. rok 2024. Nie dopuszcza się zaoferowania procesorów starszych niż 2024 rok.
	
	

	5. 
	Pamięć operacyjna
	Pojemność zainstalowana: Minimum 8 GB.
Technologia: Minimum DDR5 o częstotliwości taktowania co najmniej 4800 MHz (dopuszcza się zastosowanie nowszej technologii DDR5 o wyższym taktowaniu, zgodnie ze specyfikacją zaoferowanego procesora).
Możliwość rozbudowy: Płyta główna musi umożliwiać rozszerzenie pamięci RAM do minimum 64 GB.
Konfiguracja banków:
· Liczba slotów (banków) pamięci na płycie głównej: minimum 2 szt.
· Liczba wolnych slotów pamięci w dniu dostawy: minimum 1 szt. (wymagane obsadzenie pamięci w konfiguracji pozwalającej na dołożenie kolejnego modułu bez konieczności demontażu już zainstalowanych).
	
	

	6. 
	Dysk twardy
	Min. 512 GB SSD M.2 PCIe  generacji 4 lub nowszy, TLC lub MLC lub SLC.
	
	

	7. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna działająca w trybie UMA, obsługująca DirectX 12 oraz OpenGL 4.5 (lub nowsze), zapewniająca natywną obsługę co najmniej dwóch monitorów o rozdzielczości 4K (3840x2160) przy odświeżaniu 60Hz
	
	

	8. 
	Audio
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie komputerów wyposażonych w złącze audio combo pod warunkiem  dostarczenia przejściówek wraz ze sprzętem.
	
	

	9. 
	Karta sieciowa
	LAN 10/100/1000 Mbit/s (złącze RJ45) z obsługą funkcji Wake on LAN (WoL) oraz pełnym wsparciem dla protokołów IPv4 i IPv6
	
	

	10. 
	Porty/złącza
	Jednostka centralna musi być wyposażona w następujące porty:
1.	Złącza wideo:
· Minimum 2 x cyfrowe wyjścia wideo (konfiguracja: min. 1x DP i min. 1x HDMI lub min. 2x DP lub min. 2x HDMI).
· Minimum 1 x VGA (D-Sub). Zamawiający dopuszcza brak natywnego złącza VGA, pod warunkiem dostarczenia wraz ze sprzętem aktywnego adaptera (z HDMI lub DP do VGA). W przypadku zastosowania adaptera, komputer musi posiadać dodatkowy, wolny port cyfrowy (HDMI lub DP).
2.	Złącza USB:
· Łącznie minimum 8 x portów USB (nieosiągalne poprzez zewnętrzne koncentratory/huby).
· Panel przedni: minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2 x USB w standardzie 3.2.
· Panel tylny: minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2 x USB w standardzie 3.2.
3.	Komunikacja i porty specjalistyczne:
· 1 x port sieciowy LAN RJ-45 (Gigabit Ethernet).
4.	Złącza audio:
· Panel przedni: gniazda słuchawek i mikrofonu. Dopuszcza się pojedynczy port typu COMBO, pod warunkiem dostarczenia rozdzielacza (adaptera) na osobne wtyki mikrofonu i słuchawek.
· Panel tylny: opcjonalnie osobne porty audio lub port line-out. W przypadku braku złączy audio na panelu tylnym i obecności jedynie portu COMBO z przodu, Wykonawca musi dostarczyć zewnętrzną kartę dźwiękową na USB ze złączami słuchawkowymi i mikrofonowymi.
	
	

	11. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa w układzie US.
Mysz optyczna przewodowa (scroll).
	
	

	12. 
	Zasilacz
	Zasilacz o mocy nie większej niż 240W oraz sprawności na poziomie co najmniej 85%.
	
	

	13. 
	Bezpieczeństwo
	TPM2.0 zgodny z TCG 
	
	

	14. 
	System operacyjny
	Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta komputera, system operacyjny klasy desktop (Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny).
System musi być nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Parametry równoważności: Zaoferowany system musi spełniać poniższe wymagania w ramach wbudowanych mechanizmów, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji firm trzecich:
1. Interfejs i lokalizacja:
· Obsługa dwóch trybów interfejsu: klasycznego (mysz/klawiatura) oraz dotykowego.
· W pełni zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe oraz środowisko instalacji/odzyskiwania.
· Możliwość instalacji wielu paczek językowych (MUI) i zmiany języka wyświetlania bez reinstalacji systemu.
2. Bezpieczeństwo i szyfrowanie:
· Zgodność z TPM 2.0: Wbudowane narzędzie do pełnego szyfrowania dysków systemowych i przenośnych, z możliwością przechowywania kluczy w module TPM 2.0.
· Możliwość centralnego zarządzania kluczami odzyskiwania (np. w usłudze katalogowej).
· Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) z pełną obsługą protokołów IPv4 oraz IPv6.
· Zintegrowana ochrona antywirusowa i przeciw złośliwemu oprogramowaniu (antimalware) z bezpłatnymi aktualizacjami sygnatur.
· Obsługa wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) oraz logowania za pomocą biometrii, kart inteligentnych (Smartcard) lub wirtualnych kart opartych na TPM.
3. Zarządzanie i sieć:
· Pełna, natywna obsługa przyłączania do domeny (Active Directory) oraz usług Azure Active Directory.
· Pełna obsługa polityk grupowych do zarządzania konfiguracją stacji roboczej oraz restrykcji dla urządzeń zewnętrznych (np. blokowanie portów USB po ID sprzętu).
· Zdalna administracja: możliwość zdalnej instalacji poprawek, konfiguracji oraz przejęcia sesji użytkownika (Zdalna Pomoc).
· Obsługa protokołów uwierzytelniania Kerberos v5 oraz standardów IPsec opartych na centralnie zarządzanych regułach.
· Mechanizm automatycznej aktualizacji systemu przez Internet z możliwością wyboru i weryfikacji poprawek przez administratora.
4. Funkcjonalność systemowa:
· Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu Hypervisor.
· Zaawansowany system plików (np. NTFS) obsługujący limity dyskowe (Quota), księgowanie transakcji oraz uprawnienia na poziomie plików/folderów.
· Zintegrowany moduł wyszukiwania indeksujący pliki, teksty i metadane.
· Wsparcie dla środowisk uruchomieniowych Java, .NET Framework oraz skryptowych (np. PowerShell, JScript).
· Automatyczne przełączanie drukarki domyślnej w zależności od wykrytej sieci sieciowej.
· Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz przywracania plików systemowych do poprzednich wersji (punktów przywracania).
5. Kompatybilność:
· System musi zapewniać pełną i natywną kompatybilność (bez stosowania dodatkowych warstw emulacji wpływających na wydajność) z eksploatowanym u Zamawiającego oprogramowaniem: AutoCAD, Corel Draw, Bentley, Płatnik, Visio, Teams, Norma, aplikacje księgowo-kadrowe oraz biurowe. Aplikacje do wizualizacji procesów przemysłowych, Archiwa płacowe, Archiwa księgowe, Archiwa kadrowe

Gwarancja kompatybilności operacyjnej: Oprogramowanie równoważne nie może pogorszyć funkcjonalności ani zakłócić współpracy z systemami obecnie eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego wdrożenie nie może generować żadnych dodatkowych nakładów finansowych ani technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze środowiskiem Zamawiającego lub spowoduje błędy w jego funkcjonowaniu, Wykonawca:
· Pokryje wszelkie koszty przywrócenia infrastruktury do stanu pełnej sprawności.
· Dokona na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również w sytuacji konieczności odinstalowania oprogramowania równoważnego).
Atrybuty legalności: Każda licencja musi zostać dostarczona wraz z oryginalnymi atrybutami legalności (np. klucz zapisany w BIOS/UEFI, certyfikat COA, potwierdzenie w portalu licencjonowania producenta lub inna forma uwiarygodnienia akceptowana przez producenta oprogramowania). Dostarczone licencje muszą być w pełni zgodne z zasadami audytowymi producenta oprogramowania dla podmiotów instytucjonalnych.


	
	

	15. 
	Pakiet biurowy
	Przedmiot zamówienia: Zintegrowany pakiet biurowy (Microsoft Office Home & Business 2024 lub nowszy, lub oprogramowanie równoważne). Pakiet musi składać się co najmniej z: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji oraz klienta poczty elektronicznej i kalendarza. 
Pakiet biurowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Parametry równoważności: Oferowany pakiet musi spełniać poniższe wymagania minimalne w ramach wbudowanych mechanizmów:
1. Interfejs i lokalizacja:
· Pełna polska wersja językowa interfejsu oraz systemu pomocy; możliwość przełączenia interfejsu na język angielski.
· Pakiet musi być dostarczony w formie licencji wieczystej (typu LTSC - Long Term Servicing Channel), przypisanej do urządzenia lub konta organizacji, niewymagającej cyklicznych opłat subskrypcyjnych.
· Obsługa technologii Single Sign-On (SSO) – automatyczne rozpoznawanie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego we wszystkich modułach pakietu.
2. Kompatybilność i formaty plików:
· Pełna obsługa formatów OpenXML (.docx, .xlsx, .pptx) oraz formatów starszych (.doc, .xls, .ppt).
· Zapewnienie bezproblemowego odczytu i zapisu plików z zachowaniem formatowania, formuł oraz tabel przestawnych stworzonych w wersjach MS Office 2013, 2016, 2019, 2021 oraz usługach Microsoft 365.
· Tworzenie dokumentów zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (obsługa formatów opartych na XML).
· Możliwość eksportu dokumentów do formatu PDF oraz PDF/A (archiwizacyjnego).
3. Edytor tekstu:
· Zaawansowane formatowanie: automatyczne spisy treści, numerowanie rozdziałów, przypisy, nagłówki i stopki.
· Obsługa języka polskiego: sprawdzanie pisowni, gramatyki, tezaurus (słownik synonimów) oraz autokorekta.
· Wsparcie dla legislacji: pełna współpraca z szablonami i makrami Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz poprawna obsługa formularzy zgodnych z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
· Mechanizm śledzenia zmian i recenzji dokumentów.
4. Arkusz kalkulacyjny:
· Obsługa zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i logicznych.
· Tworzenie i edycja rozbudowanych tabel przestawnych oraz wykresów (w tym linii trendu).
· Możliwość pobierania i automatycznego odświeżania danych z zewnętrznych źródeł (pliki XML, CSV, bazy danych ODBC, serwisy webowe).
· Narzędzia do analizy wariantowej i optymalizacji (typu Solver).
· Zwiększona stabilność i szybkość przeliczania przy jednoczesnym otwarciu wielu skoroszytów.
5. Prezentacje i multimedia:
· Obsługa trybu prezentera (notatki widoczne tylko dla prelegenta).
· Możliwość osadzania i edycji multimediów (wideo, dźwięk) oraz animacji obiektów.
· Eksport prezentacji do formatu wideo lub pokazu tylko do odczytu.
6. Bezpieczeństwo i administracja:
· Możliwość zabezpieczania dokumentów hasłem (przed odczytem i edycją).
· Obsługa podpisu elektronicznego oraz certyfikatów cyfrowych wewnątrz dokumentów i arkuszy.
· Mechanizm automatycznego odzyskiwania dokumentów po awarii zasilania lub zamknięciu aplikacji.
· Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji przez administratora (np. przy użyciu narzędzi klasy deployment).

Pełna Interoperacyjność: Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować ze wszystkimi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego zastosowanie nie może pogorszyć funkcjonalności ani wymagać żadnych nakładów finansowych lub technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT Zamawiającego.
Odpowiedzialność Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w środowisku IT, Wykonawca zobowiązany jest do:
· Pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury.
· Dokonania na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również po ewentualnym odinstalowaniu oprogramowania).
Instalacja: Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania biurowego (np. pakietu Office) w formie niezainstalowanej fabrycznie przez producenta komputera, o ile zostanie ono dostarczone wraz z kompletem licencji gotowych do aktywacji przez Zamawiającego.
Legalność i Uwiarygodnienie: Oprogramowanie musi zostać dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania (np. klucze w tablicy ACPI/BIOS, licencje wieczyste LTSC zarejestrowane na podmiot instytucjonalny).

	
	

	16. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu w zakresie produkcji lub projektowania sprzętu komputerowego (należy załączyć do oferty).
· Certyfikat TCO Certified Desktops 9 (lub nowszy). Oferowany model musi znajdować się w oficjalnej bazie certyfikowanych produktów na stronie https://tcocertified.com/ lub posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver (obowiązujący dla regionu Polski). Oferowany komputer musi znajdować się w rejestrze na stronie https://epeat.net/.
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
· Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS (w formie oświadczenia producenta) w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	
	

	17. 
	BIOS
	IOS/UEFI – Wymagania funkcjonalne:
· Interfejs zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługujący bezpieczny rozruch (Secure Boot).
· Funkcje informacyjne: Możliwość odczytu z poziomu BIOS (bez uruchamiania systemu) danych: model komputera, numer seryjny, Asset Tag, MAC Adres karty sieciowej, wersja BIOS, model zainstalowanego procesora oraz łączna pojemność i taktowanie pamięci RAM.
· Monitorowanie napędów: Identyfikacja modeli dysków podłączonych do złączy SATA oraz M.2.
· Konfiguracja portów i urządzeń: Możliwość niezależnego włączania/wyłączania:
o	portów USB (osobno dla panelu przedniego i tylnego),
o	kontrolerów dysków (SATA, M.2),
o	zintegrowanej karty sieciowej, karty dźwiękowej oraz portu szeregowego.
· Zabezpieczenia: Możliwość ustawienia niezależnych haseł dla Administratora (Setup Password) oraz użytkownika (Power-On Password).
· Zarządzanie: Funkcja przywracania ustawień fabrycznych (Factory Defaults).
· Weryfikacja i autonaprawa: Komputer musi posiadać sprzętowy mechanizm weryfikacji integralności BIOS/UEFI zgodny ze standardem NIST SP 800-147 lub równoważny, zapewniający wykrywanie nieautoryzowanych zmian oraz funkcję automatycznego przywracania sprawnej kopii BIOS w przypadku wykrycia jego uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza realizację powyższej funkcjonalności zarówno za pomocą dedykowanego mikrokontrolera zintegrowanego z płytą główną, jak i poprzez zintegrowane mechanizmy sprzętowo-programowe procesora/chipsetu i BIOS (bez konieczności stosowania osobnego, odizolowanego układu scalonego).
	
	

	18. 
	Wymagania dodatkowe
	Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu  przetworzeniu
	
	

	19. 
	Gwarancja
i Wsparcie techniczne producenta
	Okres i miejsce świadczenia: Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site).
Tryb naprawy (Next Business Day): Naprawa lub wymiana przywracająca pełną funkcjonalność urządzenia musi zostać zrealizowana w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii.
Ochrona danych (DMR): W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (brak obowiązku zwrotu uszkodzonego komponentu do serwisu).
Podmiot serwisujący: Naprawy muszą być realizowane przez producenta, jego autoryzowanego partnera serwisowego lub dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz normą ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego.
Zgłaszanie awarii:
•Możliwość dokonywania zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
•Zgłoszenia realizowane według wyboru Zamawiającego: poprzez system helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub bezpośrednio u producenta.
•Zapewniony dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
Wsparcie techniczne i weryfikacja:
•Zapewniony bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta, bazy wiedzy oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników.
•Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu w systemach producenta (np. po numerze seryjnym).
	
	



MONITOR:

	TYP/NAZWA URZĄDZENIA
	(wypełnia Wykonawca)

	PRODUCENT
	(wypełnia Wykonawca)

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego
	Sposób potwierdzenia parametru
(Podać wartość/wpisać TAK/NIE)
	Oferowane parametry przez Wykonawcę

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą VA lub  IPS min. 23,8”
Format 16:9
	
	

	2. 
	Rozmiar plamki
	Maksymalnie 0,28 mm
	 
	

	3. 
	Jasność
	250 cd/m2
	
	

	4. 
	Kontrast
	1000:1
	
	

	5. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Min. 178° w pionie i 178° w poziomie
	
	

	6. 
	Czas reakcji matrycy
	Max. 5 ms
	
	

	7. 
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy odświeżaniu min.75Hz
	
	

	8. 
	Pochylenie monitora
	W zakresie: od minimum -5 do minimum +21 stopni
	
	

	9. 
	Powłoka powierzchni ekranu
	Matowa, antyodblaskowa (Anti-Glare)
	
	

	10. 
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	
	

	11. 
	Zużycie energii
	Maximum 28,5 W; (tryb czuwania max. 0,5W)
	
	

	12. 
	Złącze
	Minimum dwa złącza z zestawu: HDMI, DP, w tym obowiązkowo jedno cyfrowe (opcjonalnie dodatkowo złącze VGA)
(dołączony przewód HDMI lub DP umożliwiający podłączenie monitora z stacją roboczą o parametrach wyszczególnionych w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów” w punkcie 11 - Porty/złącza)
	
	

	13. 
	Głośniki
	Wbudowane dwa głośniki stereo.
	
	

	14. 
	Gwarancja i Wsparcie techniczne producenta
	· Okres i tryb: Minimum 36 miesięcy gwarancji świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site).
· Podmiot serwisujący: Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez Producenta, Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub Dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz posiadanym certyfikatem ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego.
· Standard Next Business Day (NBD): Wykonawca zapewni serwis w reżimie „Next Business Day”, co oznacza skuteczną naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
· Zgłaszanie awarii: Możliwość zgłaszania problemów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem systemu helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub Producenta – według wyboru Zamawiającego.
· Wsparcie techniczne: Dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego. Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do bazy wiedzy producenta, pomocy technicznej oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników.
· Weryfikacja: Możliwość zdalnej weryfikacji u producenta (np. poprzez portal WWW) konfiguracji fabrycznej dostarczonego sprzętu po numerze seryjnym.
Zamawiający wymaga również zapewnienia prawa do bezpośredniego dostępu do pomocy technicznej producenta, jego bazy wiedzy w celu wsparcia przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania,

	
	

	15. 
	Certyfikaty
	1. Certyfikaty Środowiskowe i Ergonomiczne:
· TCO Certified Displays 8 (lub nowszy): Oferowany model musi znajdować się w oficjalnej bazie na stronie tcocertified.com (należy dołączyć wydruk/potwierdzenie).
· EPEAT na poziomie co najmniej Silver (dla regionu Polski): Oferowany monitor musi figurować w rejestrze na stronie epeat.net. W przypadku certyfikatu wydanego poza Polską, należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
· ENERGY STAR: Wymagane oświadczenie Wykonawcy o zgodności ze standardem.
2. Ochrona Wzroku:
· TUV Low Blue Light (Hardware Solution): Certyfikat potwierdzający sprzętową redukcję emisji światła niebieskiego bez degradacji barw.
· TUV Flicker Free: Certyfikat potwierdzający brak migotania matrycy w pełnym zakresie jasności lub równoważny 3 gwiazdkowy Certyfikat TÜV Rheinland.
3. Zgodność Prawna:
· Deklaracja zgodności CE: Należy załączyć do oferty dokument podpisany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
· Zgodność z dyrektywą RoHS: Potwierdzenie eliminacji substancji niebezpiecznych (wystarczy oświadczenie Wykonawcy).
	
	

	16. 
	Inne
	· Zakres barw min. 99% sRGB lub min. 72% NTSC
· Wbudowany zasilacz
· Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta monitora.
· Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie zgodne ze standardem VESA 100mm

	
	









W zakresie zadania nr 2

Producent	……........................................................................………………………..

Model	             ….........................................................................…………………….……

Typ		….....................................................................................………………..... 

Specyfikacja/Konfiguracja :
	TYP/NAZWA URZĄDZENIA
	(wypełnia Wykonawca)

	PRODUCENT
	(wypełnia Wykonawca)

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego
	Sposób potwierdzenia parametru
(Podać wartość/wpisać TAK/NIE)
	Oferowane parametry przez Wykonawcę

	1. 
	Ekran
	Matryca TFT 14” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare
- rozdzielczość: minimum Full HD 1920x1080, 
- jasność: min. 250 nits, 
- kontrast min. 600:1 
- kąt otwarcia matrycy min. 175 stopni.
	 
	

	2. 
	Obudowa
	Komputer wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych, charakteryzujący się wzmocnioną konstrukcją.
	
	

	3. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora
	
	

	4. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w min. 1 interfejs M.2 do obsługi dysków PCIe Gen 4 lub Gen 5
	
	

	5. 
	Procesor
	Procesor min. 12 rdzeniowy, taktowany bazowo zegarem co najmniej 1.5 GHz zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, energooszczędny o podstawowym (Default/Base TDP) poborze mocy nie większym niż 28W, pamięcią cache CPU co najmniej 12MB, wydajnościowo osiągający na dzień 11.05.2026r. wynik co najmniej 17000 w teście w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net.
Wymaga się dostarczenia karty katalogowej producenta procesora.  
Data wprowadzenia procesora po raz pierwszy do sprzedaży - rok min. 2025. 
Nie dopuszcza się zaoferowania procesorów starszych niż 2025 rok.
	
	

	6. 
	Pamięć operacyjna
	Pojemność zainstalowana: Minimum 16 GB.
Technologia: Minimum DDR5 o częstotliwości taktowania co najmniej 4800 MHz (dopuszcza się zastosowanie nowszej technologii DDR5 o wyższym taktowaniu, zgodnie ze specyfikacją zaoferowanego procesora).
Możliwość rozbudowy: Płyta główna musi umożliwiać rozszerzenie pamięci RAM do minimum 64 GB.
Konfiguracja banków:
· Liczba slotów (banków) pamięci na płycie głównej: minimum 2 szt.
· Liczba wolnych slotów pamięci w dniu dostawy: minimum 1 szt. (wymagane obsadzenie pamięci w konfiguracji pozwalającej na dołożenie kolejnego modułu bez konieczności demontażu już zainstalowanych).
	
	

	7. 
	Dysk twardy
	Min. 512 GB SSD M.2 wykorzystujący interfejs PCIe NVMe gen. 4
	
	

	8. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki
	
	

	9. 
	Audio/Video
	System Audio: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio; wbudowane głośniki stereo o mocy minimum 2 x 2W.
Mikrofony: Wbudowany układ minimum dwóch mikrofonów (zapewniający redukcję szumów otoczenia).
Sterowanie: Możliwość sterowania głośnością oraz natychmiastowego wyciszania głośników i mikrofonu (funkcja Mute) za pomocą wydzielonych klawiszy funkcyjnych lub kombinacji klawiszy Fn.
Kamera: Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD (720p), zoptymalizowana do pracy przy niskim natężeniu światła.
Prywatność: Kamera musi być wyposażona w zintegrowaną z ramką ekranu mechaniczną przesłonę (zaślepkę), umożliwiającą fizyczne zakrycie obiektywu.
	
	

	10. 
	Karta sieciowa
	LAN - 10/100/1000 Mbit/s (złącze RJ45), Dopuszcza się zastosowanie adaptera USB typ C do portu RJ-45 z obsługą PXE Adapter musi być dołączony do komputera mobilnego i  musi wspierać funkcję PXE Boot (umożliwiającą start systemu z sieci) oraz funkcję MAC Address Pass-Through (jeśli dotyczy oferowanego modelu), co jest niezbędne do identyfikacji urządzenia w sieciach korporacyjnych.
WiFi - wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AX umożliwiająca transfer do min. 1200Mbps
	
	

	11. 
	Porty/złącza
	USB: Minimum 1 x USB 3.2 Typ-A oraz minimum 1 x USB Typ-C obsługujące standard Thunderbolt 4 (zapewniający przesył danych, obrazu oraz funkcję ładowania Power Delivery).
Wideo: 1 x HDMI w standardzie minimum 2.1.
Sieć: 1 x port RJ-45 (Gigabit Ethernet) – dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego adaptera USB-C na RJ-45 dostarczonego w zestawie (zgodnie z sekcją "Komunikacja sieciowa").
Audio: 1 x złącze słuchawkowo-mikrofonowe (Combo Jack).
Bezpieczeństwo fizyczne: Gniazdo umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej (standardu Kensington Lock lub równoważnego).
	
	

	12. 
	Klawiatura
	Podświetlana klawiatura, odporna na zalanie cieczą układ US,  touchpad z obsługą gestów.
	
	

	13. 
	Czytnik linii papilarnych
	Dotykowy czytnik linii papilarnych, w którym przetwarzanie danych biometrycznych odbywa się w obrębie czytnika i jest szyfrowane.
	
	

	14. 
	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth min. 5.2
	
	

	15. 
	Bateria
	Notebook wyposażony baterie o pojemności min. 50 Whr. Rozwiązanie obsługujące szybkie ładowanie baterii komputera do min. 80% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 90 minut lub równoważne rozwiązanie pozwalające na naładowanie baterii komputera do min. 50% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 30 minut
	
	

	16. 
	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny wspierający szybkie ładowanie notebooka minimum 65W.
	
	

	17. 
	System operacyjny
	Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta komputera, system operacyjny klasy desktop (Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny). 
System musi być nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Parametry równoważności: Zaoferowany system musi spełniać poniższe wymagania w ramach wbudowanych mechanizmów, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji firm trzecich:
1. Interfejs i lokalizacja:
· Obsługa dwóch trybów interfejsu: klasycznego (mysz/klawiatura) oraz dotykowego.
· W pełni zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe oraz środowisko instalacji/odzyskiwania.
· Możliwość instalacji wielu paczek językowych (MUI) i zmiany języka wyświetlania bez reinstalacji systemu.
2.Bezpieczeństwo i szyfrowanie:
· Zgodność z TPM 2.0: Wbudowane narzędzie do pełnego szyfrowania dysków systemowych i przenośnych, z możliwością przechowywania kluczy w module TPM 2.0.
· Możliwość centralnego zarządzania kluczami odzyskiwania (np. w usłudze katalogowej).
· Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) z pełną obsługą protokołów IPv4 oraz IPv6.
· Zintegrowana ochrona antywirusowa i przeciw złośliwemu oprogramowaniu (antimalware) z bezpłatnymi aktualizacjami sygnatur.
· Obsługa wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) oraz logowania za pomocą biometrii, kart inteligentnych (Smartcard) lub wirtualnych kart opartych na TPM
3.	Zarządzanie i sieć:
· Pełna, natywna obsługa przyłączania do domeny (Active Directory) oraz usług Azure Active Directory.
· Pełna obsługa polityk grupowych do zarządzania konfiguracją stacji roboczej oraz restrykcji dla urządzeń zewnętrznych (np. blokowanie portów USB po ID sprzętu).
· Zdalna administracja: możliwość zdalnej instalacji poprawek, konfiguracji oraz przejęcia sesji użytkownika (Zdalna Pomoc).
· Obsługa protokołów uwierzytelniania Kerberos v5 oraz standardów IPsec opartych na centralnie zarządzanych regułach.
· Mechanizm automatycznej aktualizacji systemu przez Internet z możliwością wyboru i weryfikacji poprawek przez administratora.
4.	Funkcjonalność systemowa:
· Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu Hypervisor.
· Zaawansowany system plików (np. NTFS) obsługujący limity dyskowe (Quota), księgowanie transakcji oraz uprawnienia na poziomie plików/folderów.
· Zintegrowany moduł wyszukiwania indeksujący pliki, teksty i metadane.
· Wsparcie dla środowisk uruchomieniowych Java, .NET Framework oraz skryptowych (np. PowerShell, JScript).
· Automatyczne przełączanie drukarki domyślnej w zależności od wykrytej sieci sieciowej.
· Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz przywracania plików systemowych do poprzednich wersji (punktów przywracania).
5.	Kompatybilność:
· System musi zapewniać pełną i natywną kompatybilność (bez stosowania dodatkowych warstw emulacji wpływających na wydajność) z eksploatowanym u Zamawiającego oprogramowaniem: AutoCAD, Corel Draw, Bentley, Płatnik, Visio, Teams, Norma, aplikacje księgowo-kadrowe oraz biurowe. Aplikacje do wizualizacji procesów przemysłowych, Archiwa płacowe, Archiwa księgowe, Archiwa kadrowe

Gwarancja kompatybilności operacyjnej: Oprogramowanie równoważne nie może pogorszyć funkcjonalności ani zakłócić współpracy z systemami obecnie eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego wdrożenie nie może generować żadnych dodatkowych nakładów finansowych ani technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze środowiskiem Zamawiającego lub spowoduje błędy w jego funkcjonowaniu, Wykonawca:
· Pokryje wszelkie koszty przywrócenia infrastruktury do stanu pełnej sprawności.
· Dokona na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również w sytuacji konieczności odinstalowania oprogramowania równoważnego).
Atrybuty legalności: Każda licencja musi zostać dostarczona wraz z oryginalnymi atrybutami legalności (np. klucz zapisany w BIOS/UEFI, certyfikat COA, potwierdzenie w portalu licencjonowania producenta lub inna forma uwiarygodnienia akceptowana przez producenta oprogramowania). Dostarczone licencje muszą być w pełni zgodne z zasadami audytowymi producenta oprogramowania dla podmiotów instytucjonalnych

	
	

	18. 
	Pakiet biurowy
	Przedmiot zamówienia: Zintegrowany pakiet biurowy (Microsoft Office Home & Business 2024 lub nowszy, lub oprogramowanie równoważne). Pakiet musi składać się co najmniej z: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji oraz klienta poczty elektronicznej i kalendarza. 
Pakiet biurowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
Parametry równoważności: Oferowany pakiet musi spełniać poniższe wymagania minimalne w ramach wbudowanych mechanizmów:
1. Interfejs i lokalizacja:
· Pełna polska wersja językowa interfejsu oraz systemu pomocy; możliwość przełączenia interfejsu na język angielski.
· Pakiet musi być dostarczony w formie licencji wieczystej (typu LTSC - Long Term Servicing Channel), przypisanej do urządzenia lub konta organizacji, niewymagającej cyklicznych opłat subskrypcyjnych.
· Obsługa technologii Single Sign-On (SSO) – automatyczne rozpoznawanie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego we wszystkich modułach pakietu.
2. Kompatybilność i formaty plików:
· Pełna obsługa formatów OpenXML (.docx, .xlsx, .pptx) oraz formatów starszych (.doc, .xls, .ppt).
· Zapewnienie bezproblemowego odczytu i zapisu plików z zachowaniem formatowania, formuł oraz tabel przestawnych stworzonych w wersjach MS Office 2013, 2016, 2019, 2021 oraz usługach Microsoft 365.
· Tworzenie dokumentów zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (obsługa formatów opartych na XML).
· Możliwość eksportu dokumentów do formatu PDF oraz PDF/A (archiwizacyjnego).
3. Edytor tekstu:
· Zaawansowane formatowanie: automatyczne spisy treści, numerowanie rozdziałów, przypisy, nagłówki i stopki.
· Obsługa języka polskiego: sprawdzanie pisowni, gramatyki, tezaurus (słownik synonimów) oraz autokorekta.
· Wsparcie dla legislacji: pełna współpraca z szablonami i makrami Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz poprawna obsługa formularzy zgodnych z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.
· Mechanizm śledzenia zmian i recenzji dokumentów.
4. Arkusz kalkulacyjny:
· Obsługa zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i logicznych.
· Tworzenie i edycja rozbudowanych tabel przestawnych oraz wykresów (w tym linii trendu).
· Możliwość pobierania i automatycznego odświeżania danych z zewnętrznych źródeł (pliki XML, CSV, bazy danych ODBC, serwisy webowe).
· Narzędzia do analizy wariantowej i optymalizacji (typu Solver).
· Zwiększona stabilność i szybkość przeliczania przy jednoczesnym otwarciu wielu skoroszytów.
5. Prezentacje i multimedia:
· Obsługa trybu prezentera (notatki widoczne tylko dla prelegenta).
· Możliwość osadzania i edycji multimediów (wideo, dźwięk) oraz animacji obiektów.
· Eksport prezentacji do formatu wideo lub pokazu tylko do odczytu.
6. Bezpieczeństwo i administracja:
· Możliwość zabezpieczania dokumentów hasłem (przed odczytem i edycją).
· Obsługa podpisu elektronicznego oraz certyfikatów cyfrowych wewnątrz dokumentów i arkuszy.
· Mechanizm automatycznego odzyskiwania dokumentów po awarii zasilania lub zamknięciu aplikacji.
· Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji przez administratora (np. przy użyciu narzędzi klasy deployment).

Pełna Interoperacyjność: Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować ze wszystkimi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego zastosowanie nie może pogorszyć funkcjonalności ani wymagać żadnych nakładów finansowych lub technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT Zamawiającego.
Odpowiedzialność Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w środowisku IT, Wykonawca zobowiązany jest do:
· Pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury.
· Dokonania na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również po ewentualnym odinstalowaniu oprogramowania).
Instalacja: Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania biurowego (np. pakietu Office) w formie niezainstalowanej fabrycznie przez producenta komputera, o ile zostanie ono dostarczone wraz z kompletem licencji gotowych do aktywacji przez Zamawiającego.
Legalność i Uwiarygodnienie: Oprogramowanie musi zostać dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania (np. klucze w tablicy ACPI/BIOS, licencje wieczyste LTSC zarejestrowane na podmiot instytucjonalny).

	
	

	4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 1818
	BIOS  
	· BIOS/UEFI i Bezpieczeństwo Sprzętowe:
· Standard: Zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługujący bezpieczny rozruch (Secure Boot) oraz nawigację za pomocą klawiatury i myszy.
· Funkcje informacyjne: Możliwość odczytu (bez OS) danych: wersja, numer seryjny, model procesora i jego prędkość, MAC adres, ilość pamięci RAM oraz unikalny numer inwentarzowy (Asset Tag).
· Zarządzanie i blokady: Administrator musi mieć możliwość konfiguracji:
· hasła: Administratora, Power-On oraz hasła dla dysku twardego,
· kolejności bootowania i selektywnego wyłączania urządzeń z listy startowej,
· włączania/wyłączania wirtualizacji sprzętowej,
· selektywnego wyłączania komponentów: karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, kamery, portów USB oraz modułu Bluetooth,
· technologii antykradzieżowej.
· Autonaprawa i Integralność: 
Komputer musi posiadać sprzętowo-programowy mechanizm weryfikacji integralności oprogramowania układowego (oparty na sprzętowym korzeniu zaufania – Hardware Root of Trust, zgodny z normą NIST SP 800-147 lub równoważny).
System musi automatycznie weryfikować autentyczność i integralność kodu BIOS/UEFI przed jego uruchomieniem, chronić struktury rozruchowe (MBR i GPT) przed nieautoryzowaną modyfikacją oraz zapewniać automatyczne przywrócenie bezpiecznej, sprawnej kopii BIOS/UEFI w przypadku wykrycia jego uszkodzenia lub nieautoryzowanej zmiany.
Zamawiający dopuszcza realizację powyższej funkcjonalności zarówno za pomocą dedykowanego mikrokontrolera zintegrowanego z płytą główną, jak i poprzez zintegrowane mechanizmy sprzętowo-programowe procesora/chipsetu i BIOS (bez konieczności stosowania osobnego, odizolowanego układu scalonego).
	
	

	20. 
	System Diagnostyczny
	•  Charakterystyka: Zintegrowany, wizualny system diagnostyczny producenta działający w trybie graficznym, dostępny przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
•  Niezależność: Narzędzie musi działać poprawnie nawet w przypadku braku, uszkodzenia lub sformatowania dysku twardego. Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu diagnostycznego z pamięci zewnętrznej (USB) lub bezpośrednio poprzez sieć (LAN/Internet).
•  Zakres testów: Możliwość przeprowadzenia diagnostyki kluczowych podzespołów: procesora, pamięci operacyjnej (RAM), dysku twardego/SSD, płyty głównej, układu chłodzenia oraz baterii (w przypadku laptopa).
	
	

	21.
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji.
	
	

	22.
	Oprogramowanie dodatkowe
	•  Zarządzanie aktualizacjami: Dostępność oprogramowania umożliwiającego automatyczną aktualizację sterowników, oprogramowania układowego (BIOS/UEFI) oraz podsystemów zabezpieczeń bezpośrednio przez Internet.
•  Kopia i przywracanie: Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pełnych kopii bezpieczeństwa (obrazów systemu) oraz danych użytkownika na nośnikach zewnętrznych lub zasobach sieciowych, a także ich szybkie przywrócenie w przypadku awarii bez konieczności pełnej reinstalacji systemu operacyjnego.
•  Język: Narzędzia dostępne w wersji polskiej lub angielskiej.
•  Uwaga: Powyższa funkcjonalność może być realizowana przez wbudowane mechanizmy dostarczonego systemu operacyjnego lub dedykowane aplikacje producenta sprzętu.
	
	

	23.
	Certyfikaty  standardy
	•  SO 9001:2015: Producent sprzętu musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 (należy załączyć certyfikat do oferty).
•  TCO Certified Notebooks 9: Oferowany model laptopa musi posiadać aktualny certyfikat TCO 9 (lub nowszy) i figurować w oficjalnej bazie na stronie tcocertified.com.
•  EPEAT na poziomie min. Silver (Region: Polska): Oferowany model musi znajdować się w rejestrze epeat.net. W przypadku dokumentu wydanego poza Polską, należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
•  Zgodność Prawna i Środowiskowa: > - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
Oświadczenie producenta o zgodności z dyrektywą RoHS (eliminacja substancji niebezpiecznych).
	
	

	24.
	Waga/Wymiary
	•  Waga: Masa całkowita urządzenia wraz z zainstalowaną baterią podstawową nie może przekraczać 1,5 kg.
•  Wymiary: Konstrukcja typu "slim" (smukła), której grubość (mierzona przy zamkniętej obudowie w najgrubszym punkcie, bez uwzględnienia nóżek gumowych) nie przekracza 22 mm.
	
	

	25.
	Szyfrowanie i bezpieczeństwo
	Moduł bezpieczeństwa: Komputer musi być wyposażony w dedykowany układ TPM 2.0, trwale zintegrowany (wlutowany) z płytą główną, służący do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych.
Ochrona fizyczna: Obudowa komputera musi posiadać zintegrowane złącze (gniazdo) umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej w standardzie Kensington Lock lub równoważnym
	
	

	26.
	Gwarancja i Wsparcie techniczne producenta
	Okres i miejsce świadczenia: Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site).
Tryb naprawy (Next Business Day): Naprawa lub wymiana przywracająca pełną funkcjonalność urządzenia musi zostać zrealizowana w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii.
Ochrona danych (DMR): W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (brak obowiązku zwrotu uszkodzonego komponentu do serwisu).
Podmiot serwisujący: Naprawy muszą być realizowane przez producenta, jego autoryzowanego partnera serwisowego lub dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz normą ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego.
Zgłaszanie awarii:
•Możliwość dokonywania zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
•Zgłoszenia realizowane według wyboru Zamawiającego: poprzez system helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub bezpośrednio u producenta.
•Zapewniony dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.
Wsparcie techniczne i weryfikacja:
•Zapewniony bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta, bazy wiedzy oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników.
•Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu w systemach producenta (np. po numerze seryjnym).
	
	




Załącznik nr 2.1 do  Formularz ofertowego   –   Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące oferowanego rozwiązania.         PEŁNA NAZWA WYKONAWCY       -----------------------------------   ---------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO  PRODUKTU/ROZWIĄZANIA         Oświadczam, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego, oferuję następujący produkt  (rozwiązanie):     W zakresie zadania nr 1     Producent   ……........................................................................………………………..     Model                 ….........................................................................…………………….……     Typ     ….....................................................................................……………….....      Specyfikacja/Konfiguracja :    

TYP/NAZWA  URZĄDZENIA  (wypełnia Wykonawca)  

PRODUCENT  (wypełnia Wykonawca)  

Lp.  Wyszczególnieni e parametrów  Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego  Sposób  potwierdzenia  parametru   (Podać  wartość/wpisać  TAK/NIE)  Oferowane parametry  przez Wykonawcę  

1.    Obudowa  Typu small form factor lub mini tower   z obsługą kart PCI Express dostosowanym do  obudowy, wbudowany głośnik o mocy 1   W.  Obudowa musi umożliwiać  zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.   Konstrukcja wspierająca montaż minimum 1 dodatkowego  dysku HDD w formacie  3,5”,  bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów. W przypadku ich braku,  należy je uwzględnić dodatkowo w wycenie konfiguracji, tak aby nie narażać  Zamawiającego na dodatkowe k oszty.      

2.    Chipset  Dedykowany płycie głównej chipset klasy biznesowej lub korporacyjnej, dostarczony  i wspierany przez producenta procesora, zapewniający pełną obsługę zastosowanego  procesora, magistrali pamięci RAM oraz złączy pamięci masowej (SATA / PCIe  NVMe). Chipset mus i wspierać sprzętowe funkcje zarządzania i bezpieczeństwa, w  tym obsługę modułu TPM 2.0 oraz interfejsu UEFI/BIOS.    

